

Specificatie: H-line TMC480D

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Lengte | Breedte | Binnen | Binnen | Tub | Lucht | Max | Max | Eigen | Max HP | 1,2 mm | Hypalon |
| Maat -L | Maat-B | Diameter | Kamers | Personen | Gewicht | Gewicht | HP | PVC |
| TCM 480 | 480 mm | 200 mm | 410 mm | 139 mm | 50 | 4 | 8 | 1198 kg | 270 kg | 50 PK |  | \* |

Prijzen zijn incl. B.T.W. en opbouw, Excl. afleveringskosten, motor en overige accessoires.

**Standaard uitrusting PVC 1.2: Prijs:**

**Standaard uitrusting Hypalon: Prijs: 11.250,-**

* Center console with seat (front or side)
* Mechanical Steering system
* Stainless steel aileron with navy lights
* 60l Aluminum Oil Tank
* Rear cabin with cushion
* Front cabin with cushion
* Stainless steel ladder back + diving platform
* Fiber glass anchor seat
* TMC 1000 slush pump
* Aluminum oars
* Foot pump
* Repair kit

**Extra opties: Meerprijs:**

* Teakvloer 590,-
* Hydraulische sturing 849,-
* Trailer 1145,-
* Zonnedak 279,-
* Fiberglass end 139,-
* Electrische Luchtpomp 89,-
* MP3 + 2 speakers 189,-
* Batterij 12v 70ah -
* Anker 39,-
* Reddingsvesten 15,-
* Bootzijl 119,-
* Extra sundeck 135,-

Leveringsvoorwaarden en Garantie:

De boten worden naar wens van de klant gebouwd en wij vinden het belangrijk dat zij daar een aandeel in hebben. Zo zijn diverse mogelijkheden zoals, kleur combinaties volgens ons kleuren pallet, verschillende console, indeling bepalen, en eventueel een buitenboordmotor.

Graag willen wij deze mogelijkheden vooraf bespreken zodat het eindproduct volledig naar wens van de klant is.

Garantie PVC 1,2 mm: 3 Jaar

Garantie Hypalon: 5 Jaar

Levertijd: 8 tot 10 weken (indien niet op voorraad)

Betaling: 25% aanbetalen van het totaal bedrag bij bestelling en restant bij aflevering.